附件1
南宁市武鸣区中医医院第二批医疗设备
采购项目（重1）-全自动凝血分析仪
采购需求及参数

一、采购需求
1.说明：标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。
2.所有设备的质量保证期不少于3年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
3.设备涉及医用耗材使用，请备注是否为专机使用耗材，同时对耗材进行单独报价，并提供相关资质证件及授权。未提供该设备耗材报价视为无效响应。
二、采购参数
采购参数
1.检测项目： PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP等项目；
[bookmark: OLE_LINK50]2.检测速度：PT检测速度≥400 T/h，综合速度：四项≥200T/h，五项≥200 T/h，六项≥200 T/h；
3.凝血6项（PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP）综合试剂成本上控价≤30元/人；
4.APTT纠正试验：可全自动完成APTT纠正试验；
[bookmark: OLE_LINK47]5.样本位：样本位≥60个试剂位：试剂位≥42个具有冷藏试剂位，冷藏温度≤16℃，反应杯装载容量≥1000个；
6.急诊优先，允许急诊样本随时插入并优先检测；
7.试剂针具有液面传感器，可监控试剂余量并及时报警；
8.异常样本标识：能自动识别并提示溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）等异常样本；
9.支持接入医院LIS/HIS系统双向通讯；
10.本地化售后管理，响应速度快。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc18681]11.使用年限≥5年。


