货物需求响应表（全自动凝血分析仪）
 
	序号
	采购需求参数
	响应参数
	备注

	1
	检测项目： PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP等项目
	
	

	2

	[bookmark: OLE_LINK50]检测速度：PT检测速度≥400 T/h，综合速度：四项≥200T/h，五项≥200 T/h，六项≥200 T/h
	
	

	3

	凝血6项（PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP）综合试剂成本上控价≤30元/人（请把试剂成本报价形成最终报价材料提交）
	
	

	4
	APTT纠正试验：可全自动完成APTT纠正试验。
	
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK47]样本位：样本位≥60个试剂位：试剂位≥42个具有冷藏试剂位，冷藏温度≤16℃，反应杯装载容量≥1000个；
	
	

	6
	急诊优先，允许急诊样本随时插入并优先检测；
	
	

	7
	试剂针具有液面传感器，可监控试剂余量并及时报警；
	
	

	8
	异常样本标识：能自动识别并提示溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）等异常样本；
	
	

	9
	支持接入医院LIS/HIS系统双向通讯；
	
	

	10
	本地化售后管理，响应速度快。
	
	

	11
	[bookmark: _GoBack]使用年限≥5年
	
	


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。
2.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
 
供应商名称（签章）：
日期：  年  月   日
