附件2
广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）里建社区卫生服务中心
信息化项目报名表
项目名称：医院信息管理系统
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱
供应商名称：

	总报价
	大写：人民币                       元
（小写：¥                ）

	备注
	


 
 
供应商（单位公章）：
日期：    年   月   日
 
 
注：1. 表格格式：不得更改表格形式，特殊说明请填“备注”。
2. 金额表述：中文大写金额请用汉字，如“壹、贰”等。


分项报价表（一）
 
项目名称：医院信息管理系统
供应商名称：
                                    
	序号
	功能清单
	数量
	单位
	分项报价（元）

	1
	医院管理系统-HIS

	1
	项
	

	2
	检验管理系统-LIS
	1
	项
	

	3
	医学影像管理系统-PACS
	1
	项
	

	4
	公卫辅助系统
	1
	项
	

	5
	
	
	
	

	总报价（人民币）
	XXX元


 
 
供应商（单位公章）：
日期：    年   月   日
 






[bookmark: _GoBack]注：1.供应商在此表中漏报、少报费用视为已含在总报价中。


分项报价表（二）
 
项目名称：医院信息管理系统
供应商名称：
                                    
	序号
	配套硬件
（硬件需补充规格及型号）
	数量
	单位
	分项报价（元）

	1
	配套系统服务器：
处理器：配置2颗处理器，单颗物理核心数≥28核，单颗基准主频≥2.0GHz；兼容x86/C86指令集架构，全面适配麒麟、统信等国产操作系统及达梦、人大金仓等国产数据库；单颗三级缓存≥42MB；综合性能不低于Intel Xeon Gold 6330、海光7390H。
内存：256GB，采用8条32G内存双路通道均衡部署。
硬盘：配置≥2块480GB企业级SSD，≥3块8TB 7200转SATA企业级硬盘；整机标配≥12个3.5英寸硬盘位，支持硬盘热插拔。
阵列卡：配置独立硬件RAID卡，标配≥2GB高速缓存及超级电容+闪存掉电保护模块（断电后缓存数据永久保存），支持RAID 0/1/5/6/10。
网络控制器：配置≥2个千兆以太网电口，支持链路聚合；标配1个独立专用的远程管理网口。
电源：配置≥2个800W热插拔冗余电源，支持1+1冗余，单电源故障时业务不中断。
系统管理：集成独立带外管理，无需依赖操作系统即可实现全功能远程管理。
服务与软件：标配正版服务器操作系统1套（含永久授权）；配置3套适配本次采购系统的同规格正版数据库永久授权，授权不限制部署的硬件平台与操作系统类型，支持甲方拆分部署至任意自有服务器，包含3年原厂技术支持服务；所有软件均安装至甲方指定设备。整机提供≥3年原厂硬件保修与上门服务和现场响应。
	1
	台
	

	总报价（人民币）
	XXX元


 
 
供应商（单位公章）：
日期：    年   月   日
 







[bookmark: _Hlk189838543]注：1.供应商在此表中漏报、少报费用视为已含在总报价。
2.硬件采购需补充规格及型号。

